| **uitgangs Frequentie, ingang is 600 KHz lager** | **Tooncode** |  | **UV-B5** |  | **Locatie** | **Repeatercall** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145,575 MHz\* | 77 Hz |  | 75 |  | Utrecht | PI3UTR | [website](https://www.hobbyscoop.nl/status/pi3utr/) |
| 145,600 MHz\* | 88,5 Hz |  | 76 |  | Alkmaar | PI3ALK | [website](https://ph0v.nl/nl/laatste-nieuws/55-techniekpi3alk) |
| 145,600 MHz FM/C4FM | 77 HZ |  |  |  | Eibergen | PI3TWE | [website](https://www.twentserelaisstations.nl/) |
| 145,600 MHz | 82,5 Hz |  |  |  | Overslag-Westdorpe | PI3ZVL | [website](https://a47.veron.nl/techniek/repeater-pi3zvl/) |
| 145,600 MHz | 71,9 Hz |  |  |  | Venlo | PI3SRT |  |
| 145,6125 MHz | 82,5 Hz |  | 78 |  | Delfzijl | PI3NOG | [website](http://www.delfzijlrepeatergroup.nl/PI3NOG.html) |
| 145,625 MHz | 1750 Hz |  |  |  | Emmen | PI3ZOD | [Website](https://a11.veron.nl/commissies/repeater-pi3zod-commissie/) |
| 145,625 MHz | 77,0 Hz |  | 77 |  | Amersfoort | PI2AMF | [website](https://a03.veron.nl/activiteiten/repeaters/) |
| 145,625 MHz\* | 88,5 Hz |  |  |  | Bergen op Zoom | PI3BOZ | [website](https://www.repeatersboz.nl/analoog2m/) |
| 145,6375 MHz | 77,0 Hz |  |  |  | Eefde | PI3ZUT |  |
| 145,650 MHz | 71,9 Hz |  |  |  | Breda | PI2BRD |  |
| 145,675 MHz\* | 88,5 Hz |  | 79 |  | Rotterdam | PI3RTD | [website](https://a37.veron.nl/repeaters/) |
| 145,675 MHz\* | 77,0 Hz |  |  |  | 't Harde | PI3NOV | [website](https://www.pi4nov.nl/pi3nov/) |
| 145,700 MHz\* | 82,5 Hz |  | 80 |  | Heerenveen | PI3HVN | [Website](https://www.rzghvn.nl/in.htm) |
| 145,700 MHz | 77,0 Hz |  |  |  | Doetinchem | PI3DTC |  |
| 145,700 MHz | 71,9 Hz |  |  |  | Eindhoven | PI3EHV | [Website](http://www.qsl.net/pi3ehv/) |
| 145,7125 MHz\* (sinds 03-08-23 weer in de lucht) | 88,5 Hz |  | 81 |  | Wormerveer | PI6ZAZ | [website](http://a46.veron.nl/repeaters/repeaters-overzicht/) |
| 145,7125 MHz -digitaal |  |  |  |  | Groesbeek | PI1GRB | [website](https://pi1grb.nl/) |
| 145,725 MHz | 77,0 Hz |  |  |  | Apeldoorn | PI3APD | [Website](https://a05.veron.nl/afdeling-2/pi2apd-pi3apd/pi3apd/) |
| 145,725 MHz | 71,9 Hz |  |  |  | Hulsberg | PI3ZLB |  |
| 145,725 MHz | 88,5 Hz |  | 82 |  | Goes | PI2ZLD |  |
| 145,750 MHz | 82,5 Hz |  |  |  | Groningen | PI3GRN |  |
| 145,750 MHz | 77,0 Hz |  |  |  | Nijmegen | PI2NMG |  |
| 145,750 MHz | 88,5 Hz |  |  |  | Zoetermeer | PI3RAZ | [website](https://repeaters-haaglanden.nl/pi3raz-zoetermeer/) |
| 145,775 MHz | 88,5 Hz |  | 83 |  | Goes | PI3GOE |  |
| 145,7875 MHz | 110,9 Hz |  | 84 |  | Amsterdam | PI1ASD | [website](https://asdrep.nl/) |