In onderstaande tabel is een overzicht te vinden van alle analoge UHF repeaters op de 70-centimeter band in Nederland. De standaard shift (ingang) van de repeaters is +1.6 MHz, tenzij anders vermeld.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CALL** | **LOCATIE** | **FREQUENTIE** | **CTCSS** | **ECHOLINK** |
| PI2YSS | Zutphen | 430.0125 | 77.0 | 335642 |
| PI2GOR | Gorinchem | 430.0125 | 88.5 |  |
| PI2BOZ | Bergen op Zoom | 430.0250 | 88.5 | 430025 |
| PI2HVN | Heerenveen | 430.0250 | 88.5\* |  |
| PI2ZAZ | Assendelft | 430.0375 | 88.5 |  |
| PI2ANH | Arnhem | 430.0500 | 77.0 |  |
| PI2ASN | Assen | 430.0500 |  |  |
| PI2ALW | Wijnaldum | 430.0625 | QRT |  |
| PI2JUT | Laag-Soeren | 430.0625 |  |  |
| PI2NEN | Nuenen | 430.0625 | 71.9 |  |
| PI2ZST | Zeist | 430.0750 |  |  |
| PI2ZLD | Goes | 430.0750 | 88.5 |  |
| PI2MEP | Meppel | 430.0750 |  |  |
| PI2GAY | Kerkrade | 430.0750 | 71.9 | 799049 |
| PI2DFT | Delft | 430.0875 | 88.5 |  |
| PI2EHV | Eindhoven | 430.1000 | 71.9 |  |
| PI2NOS | Landelijk | 430.1250 |  | 430125 |
| PI2APD | Apeldoorn | 430.1500 |  |  |
| PI2WSN | Stadskanaal | 430.1500 | 82.5 |  |
| PI2RAZ | Zoetermeer | 430.1500 | 88.5 |  |
| PI2SHB | Den Bosch | 430.1750 | 71.9 | 579353 |
| PI2KMP | Kampen | 430.1750 | 77.0 | 30175 |
| PI2NLB | Gennep | 430.2000 | 71.9 | 775047 |
| PI2ASD | Amsterdam | 430.2000 | 110.9 | 430200 |
| PI2TWR | Barneveld | 430.2125 | QRT |  |
| PI2TWE | Enschede | 430.2250 |  |  |
| PI2SWK | Gouda | 430.2250 | 88.5 | 669316 |
| PI2GRO | Groningen | 430.2375 | 82.5 |  |
| PI2HLM | Haarlem | 430.2500 | 88.5 |  |
| PI2AMF | Amersfoort | 430.2500 | 77.0 |  |
| PI2NOV | ’t Harde | 430.2625 | 77.0 |  |
| PI2RDH | Den Helder | 430.2625 |  |  |
| PI2NON | GR, FR, DR, OV | 430.2750 |  | CoVersity |
| PI2FLD | Almere | 430.2875 |  |  |
| PI2RTD | Rotterdam | 430.3000 | 88.5 |  |
| PI2NMG | Nijmegen | 430.3125 | 77.0 |  |
| PI2NOG | Delfzijl | 430.3250 | 82.5 |  |
| PI2VLI | Vlissingen | 430.3375 | 88.5 |  |
| PI2HGL | Den Haag | 430.3500 | 88.5 |  |
| PI2VNR | Venray | 430.3500 | 71.9 |  |
| PI2RMD | Melick | 430.3625 |  |  |
| PI2DEC | Dordrecht | 430.3625 | 88.5 |  |
| PI2DEV | Deventer | 430.3625 |  |  |
| PI2ALK | Alkmaar | 430.3750 | 88.5 |  |
| *70 Centimeter (430 MHz) repeaters Nederland* | | | | |